Chào các bác.
Em đã xem qua Schematic, và nhận thấy một số điều sau:

1. Schematic Diagram-4 Main Circus thể hiện line in qua đường AUX với kênh L và R. Tín hiệu vào qua bộ lọc LC và đi vào IC xử lí âm thanh BH3874AKS2 ở chân 47 và 48, theo datasheet thì tín hiệu input có trở kháng 20K ohm thích hợp cho line in. 

Các bác cho em hỏi lọc LC như trong schematic có tác dụng gì với, em đã cắt nó ra bên dưới

[image: image1.png]oureur 1 [

2l

wenreo weur 2}
NoNmVERTED [

(- owes
Soeer ]

Outline 8P4
8P2S-A (AFP)

) PoweR
Bl

Foureur2
5] mvenTeo mpur
NON-INVERTED

INPUT2

(ap)




2. Theo Schematic Diagram-5 circus thể hiện là tín hiệu âm thanh output từ IC xử lí âm thanh BH3874AKS2 ở chân 31 và chân 32. Sau đó tín hiệu đi qua điện trở 3,3K và vào IC đệm M5218P tại chân 3 và chân 5 như hình bên dưới:
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3. Tín hiệu từ IC M5218P đi ra output ở chân số 1 và chân số 7. Sau đó thì tín hiệu đi đến Transitor KTA1304DA sau khi đi qua các tụ và trở. Transitor KTA1304DA này có chức năng mute nên em nghĩ rất có thể con Panasonic của em đang gặp vấn đề ngay tại đây.
Các bác nghĩ thế có đúng không?

4. Theo schematic diagram-11 thì tín hiệu âm thanh vào thẳng IC công suất RSN309W44B, vậy nên em chưa hiểu lí do tại sao cần có thêm IC STK470-070? Các bác chỉ giúp em chỗ này với.

