:

1:

1st Order Normal Polarity

5000 Hertz / 625 Hertz

8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Mid / 8 Ohm Woofer
0 db Bandpass Gain, Spread = 8 : 3 octaves 

	
	Parts List


Capacitors
C1 = 3.98 uF
C2 = 35.85 uF
Inductors
L1 = 0.23 mH
L2 = 2.04 mH


2/

1st Order Normal Polarity

5000 Hertz / 500 Hertz

8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Mid / 8 Ohm Woofer
0 db Bandpass Gain, Spread = 10 : 3.4 octaves 
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	Parts List


Capacitors
C1 = 3.98 uF
C2 = 43.8 uF
Inductors
L1 = 0.23 mH
L2 = 2.55 mH


3/

2nd Order Reverse Polarity

5000 Hertz / 500 Hertz

8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Mid / 8 Ohm Woofer
2.08 db Bandpass Gain, Spread = 10 : 3.4 octaves 
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	Parts List


Capacitors
C1 = 1.98 uF
C2 = 25.58 uF
C3 = 1.79 uF
C4 = 19.77 uF
Inductors
L1 = 0.51 mH
L2 = 5.21 mH
L3 = 0.42 mH
L4 = 5.12 mH


4/

3rd Order Reverse Polarity

5000 Hertz / 500 Hertz

8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Mid / 8 Ohm Woofer
1.6 db Bandpass Gain, Spread = 10 : 3.4 octaves 
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	Parts List


Capacitors
C1 = 2.49 uF
C2 = 8.51 uF
C3 = 5.4 uF
C4 = 24.73 uF
C5 = 90.76 uF
C6 = 53.15 uF
Inductors
L1 = 0.19 mH
L2 = 0.34 mH
L3 = 0.12 mH
L4 = 2.17 mH
L5 = 4.07 mH
L6 = 1.19 mH


5/

3rd Order Normal Polarity

5000 Hertz / 500 Hertz

8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Mid / 8 Ohm Woofer
0.85 db Bandpass Gain, Spread = 10 : 3.4 octaves 
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	Parts List


Capacitors
C1 = 2.85 uF
C2 = 7.44 uF
C3 = 6.05 uF
C4 = 27.47 uF
C5 = 84.43 uF
C6 = 53.18 uF
Inductors
L1 = 0.19 mH
L2 = 0.3 mH
L3 = 0.13 mH
L4 = 1.92 mH
L5 = 3.56 mH
L6 = 1.36 mH


5/

4th Order Normal Polarity

5000 Hertz / 500 Hertz

8 Ohm Tweeter / 8 Ohm Mid / 8 Ohm Woofer
2.28 db Bandpass Gain, Spread = 10 : 3.4 octaves 
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	Parts List


Capacitors
C1 = 2.12 uF
C2 = 4.22 uF
C3 = 30.38 uF
C4 = 46.12 uF
C5 = 5.76 uF
C6 = 1.28 uF
C7 = 63.08 uF
C8 = 14.4 uF
Inductors
L1 = 0.16 mH
L2 = 0.72 mH
L3 = 1.32 mH
L4 = 7.2 mH
L5 = 0.48 mH
L6 = 0.23 mH
L7 = 4.78 mH
L8 = 2.4 mH


