[image: image1.png]JABYXTaKTHBI OKOHEYHBIH Kackan

Tunopble CXeMBl JBYXTAKTHbIX OKOHEUHBIX KaCKajoB NpHBEJeHbl Ha puc. 5—8:
G — CxeMa Ha NOAOFJEeBHBIX JlyuesbiX TeTPOAaxX C aBTOMATHUYECKHM CMellleHHeM,
Takas cXeMa mpUMesseTcs B pexume KJacca A; 6 —cXeMa Ha [OJOrpeBHBIX
TpHOZAX ¢ (UKCHPOBAHHBIM CMelleHueM; cXxeMa OGLIYHO paGoTaeT B pexume B;s
2 —CXeMa Ha MOJOTPEBHBIX JiyyeBHX TeTpoiax C (UKCHPOBAHHBIM CMELIeHHeM.
Tlonobuas cxeMa JonycxaeT paGOTY € CETOWHBIMH TOKaMH U NPHMEHSETCS OGbLIIHO
g pexxume AB,. Conporupienne Re, CTaBHTCH B cliyyae, €C/H HAUD AXKEHHe HCTOU-
HHK2 aHONHOrO MNuTaHus Gosblie, yeM JOMYCTHMOE HaNpsiAKeHHe Ha SKPaHHBIX
CeTKax JaMH, € — CXemMa Ha OeHTOJaX HpsMoro Harana. Taxas cxema paGoTaer
o6biyHO B pexuMe kaacca B H oGnajaer BoicokuM 1. [Ipamensiercs B GatapeffHBIX
NpHeMHHKAX.




     Các mạch cơ bản tầng công suất PP được nêu ở hình 5-8; 

a - mạch dùng tetrode hướng chùm bias tự động ở  chế độ class A;

b - dùng triode fix bias thông thường ở chế độ B1; 

d - mạch dùng tetrode fix bias. 

 Những mạch tương tự cho phép làm việc cả khi có dòng g1 và thông thường ở chế độ AB2;                                    
Điện trở Rc2 dùng khi nếu điện áp nguồn anode lớn hơn điện áp cho phép ở lưới g2. 

c - mạch dùng pentode đốt tim trực tiếp. Mạch này thường ở chế độ b và có η lớn. dùng trong radio dùng pin.

[image: image2.png]PACYET B PE)XHUME KJIACCA A

Pacuer JBYXTaKTHOrO OKOHCYHOTO KaCKaja #Ha TpHOAe HJH [IeHTolde (le!{eBOM
Te'rpo,ae) MpOH3BOJAUTCHA ANA olHOro I1jeya TaKk Xe, KaKk H JJid OQHOTaKTHOro

BHIXOJHOrO Kackaja. Y4MTbiBas OCOOEHHOCTH JEYXTaKTHOH cXeMbl, HeOOXOIUMO
HMeTb B BHAY:

1. Orparaemass MOILHOCTb YAB4HBAETCH.
2. Tok, norpeGasevblidl OT atOAHOTO HCTOYHHKA, YIBAaHRACTCH.
3. ConpoTHm/eHHe aHOJAHOH HArpy3KH MeXny aHOAAMH

Ry =2R,.

4. B cXeMe ¢ aBTOMaTHYECKHM CMellenHeM COMPOTHBJEHHE B UenH KaToA OB
yMeHbIIaeTCs BAFROE.




                                 Tính toán chế độ A

Tính toán cho tầng công suất PP dùng triode hay pentode (tetrode) tương tự như đối với SE. do PP nên cần chú ý:

1. Công suất tăng gấp đôi

2. Dòng yêu cầu nguồn nuôi tăng gấp đôi

3. Trở kháng tải anode-anode Raa = 2Ra

4. Trong mạch bias tự động điện trở catode giảm đi một nửa

[image: image3.png]PACUYET HA JIEBOM TPHOJE B PEXHMME KJIACCA B

(IMpumep. Ppyx=10 sa. R,=05,b oma. fy=100 ey, fa==T7000 ey.
Mg=12. Mpg= L1-1=T7%)

L Koppek TdpyoLas uenodxka Rm Ci HeoBXONAMA AN YMeHbIUeHHS NepexoiAHblX H 4Ha-
CTOTHHX HCKaMeHHH Ha BHICOKHX uacToTaX 3BYKoBOro Axanasoiia.




                              Tính toán cho triode chế độ B

(Thí dụ: Pout = 1w; Rtải = 5,5 ôm; f thấp = 100Hz; f cao = 7000Hz; MH = 1,2; MB= 1,1.    γ =7%.

 Ghi chú: Mạch RшСш cần thiết để giảm méo ở tần số cao

[image: image4.png]i




[image: image5.png]3
-f, + - e !"'[a

PHc. 5-8, THuobLe cXeMbl ABYXTaKTBHIX YCHJHTeJell MOIUHOCTH.
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1- Công suất tiêu tán cực đại trên anode đèn trên một vế:….
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a
p pexxume B, B nrenenax 0,253-0,35, B pexume B, e npegpenax 0,25-0,45.




Với mục đích nhận được η lớn cần chọn αo/α tại chế độ B1 trong khoảng 0,25 – 0,35, tại chế độ B2 trong khoảng 0,25 – 0,45. 
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TRong những trướng hợp cần thiết kế amp có điện áp anode thấp thì tỷ lệ αo/α = 0,5 – 1,0 (η = 0,8. Chế độ B2 αo/α = 0,25. Pa max = …)
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2 - Công suất có ích do mỗi đèn cung cấp:….

 * Trong đó “m” số lượng đèn một vế.
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3 - Hệ số αo và α: tại chế độ B1 αo = 1, tại B2 αo = 4/(4+μ) …..
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Tại chế độ B2 cần kiểm tra lại hệ số α đã tìm được như sau: …..
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Và ngoài ra : …..

Trong đó Eao cho phép – điện áp cho phép trên anode đèn

Is – độ dao động (xung) dòng anode lớn nhất tính bằng mA(….)
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4 - Điện áp anode đèn:….
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5 - Điện áp Bias lưới :….
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 α = Raa/Ri,  Ri nội trở kháng đèn tại điểm làm việc. α hệ số phụ thuộc vào chế độ làm việc của đèn.
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Biên độ điện áp xoay chiều trên lưới tại chế độ B1:….
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Tại B2:…..
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Điện áp dương tức thời lớn nhất trên lưới:….
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6 - Xây dựng đặc tính động của đèn(hình 5-9). Trên trục điện áp anode (trục hoành) đặt đoạn ON’ = Eao. Từ điểm N’ dựng đường vuông góc cắt đường đặc tuyến của đèn Ec. Lấy điểm hình chiếu của A’ trên trục dòng điện. Từ điểm A” đặt đoạn A”N = Eao/1000 αRi (mA).Qua điểm N và A’
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JHHaMuuYecKas (Harpy3ocuyHas) xapakTepHcTHKA
aamner 6HIT.




[image: image21.png]fIpOBOJAUM Harpysounyio npsmywo. OTpe30K NpsMOH, 3aKTOUEHHBIR MeXIy Tou-
KaMp NepecedyeHus XapaKTepHUCTHK JIaMll, NPH HANpPSKEHUH Ha CeTkKe, DABHOM
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Tlo puHamHueckodt xapaKtepuctnke Jamnbl onpefensem [y; [o; I3 Vo, (L=
=30 ma. I =18 nma. [, = 2,5 na. U, =120 ¢).




Kẻ đường là đường tải . Đoạn giữa hai điểm giao cắt với các đường đặc tuyến lưới bằng Ec và Ucm1 chính là dặc tuyến động của đèn. Dựa vào đặc tuyến động ta xác định được Im, Io, I,Va (Im=30mA, I=18mA, Io=2,5mA, Ua=120 V)
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Kiểm tra công suất có ích do đèn cung cấp: ……
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Hệ số méo phi tyuyến của mạch anode:…..
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Trong đó x- hệ số đối xứng giữa hai vế thường chọn trong khoảng 0,05-0,1 (….)
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Kiểm tra công suất tiêu tán trên anode tại chế độ có công suất lớn nhất và chế độ tĩnh
[image: image26.png]1
rae 1a°=? I ,— mocTosiHHas COCTABJISUOILAS] @HOTHOTO TOKA KamAof JaMnsl.

Iam 2 10 p— 2010 50,56

—_— — == M, = - — U b=\, »

( 20="3 2= T1000 o
140-2,5

Pa, = =0,35 em).

1000




Trong đó: Iao =1/3 Im – dòng một chiều của mỗi đèn (…….)
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7 - TRở kháng thuần của cuộn sơ cấp OPT:…….
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8 - Điện áp nguồn nuôi: …..
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9 - Độ tự cảm cuôn sơ OPT: …..
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10 - Độ tự cảm rò rỉ OPT ….
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Đề giảm méo phi tuyến do các quá trình động gây nên: …..
