Mình nhận thấy sơ đồ cái buffer này, về cơ bản, giống hệt như preamp GM M22, chỉ khác giá trị 1 vài linh kiện và thay cái volume chổi than 10K hoặc volume số bằng các điện trở R3 và R12 – R17, đây chính là cái shunt type stepped attenuator, sau đây mình sẽ gọi nôm na là shunt volume. Vì M22 dùng volume 10K nên mình sẽ thay bằng shunt volume 10K, nhưng chỉ dùng 6 vị trí thích hợp để thu được độ lợi của toàn mạch là -9, -6, -3, 0, 3 và 6 dB.
Vì U1A và U1B lắp theo kiểu ngõ vào không đảo (non-inverting amplifier) nên độ lợi không thể nhỏ hơn 1x hay 3dB. U1B có trở Rf = R4 và Rg = R5 cố định và bằng 2k4 nên gain luôn bằng 2x hay 6dB (db = 20*log10((Rf+Rg)/Rg).
Tính độ lợi của toàn mạch theo bảng sau:

	Vị trí
	Total gain (dB)
	U1B gain (dB)
	U1A gain (dB)
	Attenuation (dB)*
=Total gain – (U1A gain + U1B)

	1
	-9
	6
	6
	-21

	2
	-6
	6
	9
	-21

	3
	-3
	6
	12
	-21

	4
	0
	6
	6
	-12

	5
	3
	6
	9
	-12

	6
	6
	6
	12
	-12


* Mức suy giảm (dB) do shunt volume
Trong bảng mình đã chọn gain của U1A sao cho có thể dùng ít loại điện trở nhất. 
Ví dụ: muốn gain toàn mạch là 0dB, với U1B = 6dB thì U1A gain phải bằng 6 và suy giảm do shunt volume = -12dB.

Vì chọn shunt volume = 10K nên (trở nối tiếp với tín hiệu, R3) Rserie = 10K. Tính Rshunt (R6 – R11) theo bảng:

	Vị trí
	dB
	K factor

10^(dB/20)
	Rserie

10.000 ohm
	Rshunt (ohm)

Rserie/(k+1)

	1
	21
	7,943
	10.000
	978,46

	2
	21
	7,943
	10.000
	978,46

	3
	21
	7,943
	10.000
	978,46

	4
	12
	2,818
	10.000
	3.354,50

	5
	12
	2,818
	10.000
	3.354,50

	6
	12
	2,818
	10.000
	3.354,50


Trong mạch hồi tiếp của U1A, biết Rf = 2400+10 = 2410 ohm, độ lợi của U1A lần lượt là 6, 9, 12, tính Rg theo công thức:

dB = 20*log10((Rf+Rg)/Rg) => Rg = Rf/(10^(dB/20)-1)
Kết quả tính tổng hợp trong bảng sau:

	Vị trí
	dB
	Rf (ohm)
	Rg (ohm)

	1
	6
	2410
	2.421,47

	2
	9
	2410
	1.325,35

	3
	12
	2410
	808,43

	4
	6
	2410
	2.421,47

	5
	9
	2410
	1.325,35

	6
	12
	2410
	808,43


Thay các giá trị điện trở tính được bằng điện trở 1% có giá trị gần nhất.

