HƯỚNG DẪN LÀM AMPLI TDA 7294 ĐƠN GIẢN
CÔNG SUẤT 50W/KÊNH-LOA 8 OHM

1. Sơ đồ mạch nguyên lý: lấy theo datasheet
Note: C1 là tụ nối tầng ở ngõ vào, nên dùng tụ film MKP từ 1u-4,7u/250v.
2. Làm PCB công suất: in hình B ra giấy, cưa tấm phíp đồng bằng kích thước sau đó dán hình này vào mặt đồng rồi khoan lỗ (0.8mm) theo vị trí lỗ chân linh kiện, (chân tụ 1000u, chân trạm nguồn, ngõ vào và ra và chân ic khoan lỗ 1mm). Khoan xong rồi dùng bút lông dầu màu xanh hoặc đen vẽ nối các lỗ đúng như trên hình. Chú ý vẽ mạch tại chân ic đừng bị chạm.
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Sau khi vẽ xong, ngâm vào dung dịch để rửa mạch đồng. Làm 2 cái cho 2 kênh.
Ráp linh kiện theo giá trị có sẵn trên hình A. M ạch nay dung nguon đôi  +/-35-40v.
Ngõ ra loa lấy ở chỗ “Sp” làm cọc dương, cọc âm lấy ở mass trên bo nguồn.
3. Làm bo nguồn: mua 1 miếng bo đục lỗ sẵn có bán ngòai chợ, 4 tụ lọc 10.000u/50v,  mỗi tụ lọc nguồn gắn song song thêm 1 tụ 104 để lọc nhiễu. Mua 1 diode cầu, 1 trạm domino 3 chân. Cắm các linh kiện lên bo rồi dùng dây đồng hàn “point to point” cho nhanh.
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Mua 1 cục biến áp 10A, 25v-0-25v
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Sau khi hàn chân linh kiện bo cong suat xong, kiem tra kỹ hàn đúng chân, đúng cực tụ thì g ắn ic vao t ản nhi ệt. 
2 ic c ó th ể chung 1 t ản nhi ệt. Ch ú ý: l ưng ic th ông v ới nguon V-. Chu y nguon +/- phai dung cực, c ấp nguon vao đo kiem tra áp ng õ ra loa, đ ể đ ồng h ồ thang mV, n ếu <50mV th ì ok. De 1 luc sờ tay vao t ản nhi ệt th ấy ấm l à ok, n ối loa v ào, n ối t ín hi ệu v ào (chu ý: n ếu không xài Pre thì phải có volume cho ampli), mở volume từ từ để nghe thử.
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