Đồng Duy Việt, phòng R&D, 2/27/2012

MARANTZ PM 7200 (220 Volt, Made in China)
Để sửa chữa phải tháo ốc toàn bộ mặt sau, lấy phần main ra khỏi vỏ Amp.

PAN 1: tiếng nổ liên tục ra loa hoặc khi vỗ nhẹ vào vỏ máy thì tiếng bị nổ

Kiểm tra và hàn lại các Trasistor Driver (khi hoạt động khá nóng), chân các linh kiện phần module HDMA bọc đồng

PAN 2: không có tín hiệu vào, đèn pilot sáng bình thường, đèn class A không sáng và không dùng remote để chỉnh âm lượng được.
Kiểm tra: Đứt cầu chì 3.7A, thay thử, bật công tắc tiếp tục đứt, đèn Pilot sáng bình thường.

Kiểm tra: kênh R, sò 2SA1962 bị nốt tắt CE. Thay sò 2SA1962, thay cầu chì, bật công tắc, có tín hiệu vào bình thường. Chỉnh VR 3299 (L) để đạt dòng tĩnh 0.3mV cho class AB, tiếng hết méo.

Kiểm tra class A, tiếng méo và nhỏ cả 2 kênh. Kiểm tra nguồn cấp vào main, mất áp khi bật chế độ class A. Thay 2 cầu chì 4A (lấy ruột cầu chì 4A để thay) trên bo mạch nguồn cấp relay, máy hoạt động class A tốt. Chỉnh VR 3309 để đạt dòng tĩnh 0.65mV cho class A, tiếng hết méo.

1. Nguyên nhân chạm sò có thể do chập mạch (chì bị loang, đoản mạch) khi hàn lại chân các transtor và module HDMA (bọc đồng, rất nóng)

2. Sò 2SA1962/2SC5242 (Toshiba) không có bán tại thị trường, phải đặt hàng mua qua mạng.

3. Khi thay trasitor công suất nên thay đúng mã và thay cả cặp.

4. Nên bôi thêm gel cách nhiệt khi thay transistor công suất để tăng tính giải nhiệt.
