LIST OF PRIMARY AND SECONDARY WINDING SEQUENCE ON THE BOBBIN :-
Up to 15W, 10 to 20 p layers.....S - 5p to 10p - S - 5p to 10p - S 3S + 2P sections
2p to 4p - S - 4p to 8p - S - 4p to 8p - S - 2p to 4p 3S + 4P 
15W to 35W, 12 p layers .........2p - S - 4p - S - 4p - S - 2p 3S + 4P 
S - 4p - S - 4p - S - 4p - S 4S + 3P 
16 p layers..........3p - S - 5p - S - 5p - S - 3p 3S + 4P 
S - 4p - S - 4p - S - 4p - S - 4p - S 5S + 4P
2p - S - 4p - S - 4p - S - 4p - S - 2p 4S + 5P 
18 p layers..........3p - S - 6p - S - 6p - S - 3p 3S + 4P 

20 p layers.........3p - S - 7p - S - 7p - S - 3p 4S + 3P
S - 5p - S - 5p - S - 5p - S - 5p - S 5S + 4P 
2p - S - 5p - S - 6p - S - 5p - S - 2p 4S + 5P
2p - S - 6p - S - 6p - S - 6p - S - 2p 
35W to 120W, 14 p layers...........S - 3p - S - 4p - S - 4p - S - 3p - S 5S + 4P
2p - S - 3p - S - 4p - S - 3p - S - 2p 4S + 5P
16 p layers............S - 4p - S - 4p - S - 4p - S - 4p - S 5S + 4P
2p - S - 4p - S - 4p - S - 4p - S - 2p 4S + 5P
18 p layers............S - 4p - S - 5p - S - 5p - S - 4p - S 5S + 4P
2p - S - 5p - S - 4p - S - 5p - S - 2p 4S + 5P
20 p layers............S - 5p - S - 5p - S - 5p - S - 5p - S 5S + 4P
2p - S - 5p - S - 6p - S - 5p - S - 2p 4S + 5P

22 p layers............S - 5p - S - 6p - S - 6p - S - 5p - S 5S + 4P
2p - S - 6p - S - 6p - S - 6p - S - 2p 4S + 5P 

120W to 500W, 10 p layers.........2p - S - 2p - S - 2p - S - 2p - S - 2p 4S + 5P
S - 2p - S - 3p - S - 3p - S - 2p - S 5S + 4P
1p - S - 2p - S - 2p - S - 2p - S - 2p - S - 1p 5S + 6P 
S - 2p - S - 2p - S - 2p - S - 2p - S - 2p - S 6S + 5P 
12 p layers...........2p - S - 3p - S - 2p - S - 3p - S - 2p 4S + 5P
S - 3p - S - 3p - S - 3p - S - 3p - S 5S + 4P
1p - S - 2p - S - 3p - S - 3p - S - 2p - S - 1p 5S + 6P
S - 2p - S - 3p - S - 2p - S - 3p - S - 2p - S 6S + 5P

S - 2p - S - 2p - S - 4p - S - 2p - S - 2p - S 6S + 5P
14 p layers..........2p - S - 3p - S - 4p - S - 3p - S - 2p 4S + 5P
S - 3p - S - 4p - S - 4p - S - 3p - S 5S + 4P
1p - S - 3p - S - 3p - S - 3p - S - 3p - S - 1p 5S + 6P
S - 2p - S - 3p - S - 4p - S - 3p - S - 2p - S 6S + 5P
16 p layers............2p - S - 4p - S - 4p - S - 4p - S - 2p 4S + 5P
S - 4p - S - 4p - S - 4p - S - 4p - S 5S + 4P
2p - S - 3p - S - 3p - S - 3p - S - 3p - S - 2p 5S + 6P
S - 3p - S - 3p - S - 4p - S - 3p - S - 3p - S 6S + 5P
18 p layers............2p - S - 5p - S - 4p - S - 5p - S - 2p 4S + 5P
S - 5p - S - 4p - S - 4p - S - 5p - S 5S + 4P
2p - S - 4p - S - 3p - S - 3p - S - 4p - S - 2p 5S + 6P
S - 3p - S - 4p - S - 4p - S - 4p - S - 3p - S 6S + 5P
20 p layers............3p - S - 5p - S - 4p - S - 5p - S - 3p 4S + 5P
S - 5p - S - 5p - S - 5p - S - 5p - S 5S + 4P
2p - S - 4p - S - 4p - S - 4p - S - 4p - S - 2p 5S + 6P
S - 4p - S - 4p - S - 4p - S - 4p - S - 4p - S 6S + 5P
22 p layers.............3p - S - 5p - S - 6p - S - 5p - S - 3p 4S + 5P
S - 5p - S - 6p - S - 6p - S - 5p - S 5S + 4P
2p - S - 5p - S - 4p - S - 4p - S - 5p - S - 2p 5S + 6P
S - 4p - S - 6p - S - 4p - S - 6p - S - 4p - S 6S + 5P
Record the choice of primary layers in step 15.
choose a suitable P& S interleaving pattern from the above list.

Do Po = 24,5W , Npl = 16 lớp . Ta chọn được kiểu quấn kẹp chả ..........................4S + 5P
2p - S - 6p - S - 6p - S - 6p - S - 2p
