Sơ đồ số 2: dùng cho loại đèn EL34/6L6/6550/KT66/KT88, GU50...

OPT push pull 6K : 6 ohm, Pout: 55W, Fcut: 15Hz, 125H
Pri : 2.700 vòng dây 0.30mm (cho tiết kiệm) hoặc 0.32mm (càng tốt)
Sec : 95 vòng dây 0.55 mm
FE lưỡi 34.5mm dày 60.5mm , lá FE mỏng 0.35mm (0.5mm cũng được, được 125H là thực tế loại fe choke Mỹ mỏng 0.35mm). 
Chia đôi lõi để quấn sơ cấp. Vách ngăn lõi cưa một đường để cho dây thứ cấp chạy qua luôn khi quấn. Nghĩa là khi quấn, cứ quấn hết 1 cuộn sơ thì phải dừng, quấn nửa bên kia. Lót đều giấy hai bên, rồi quấn cuộn thứ chồng qua cả hai nửa lõi.
Sơ đồ quấn dây:
____1/2 lõi bên trái____ Vách ngăn đôi lõi _____1/2 lõi bên phải____
S1: 95 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
P1a: 450 vòng .... ..... .... ... ... ..... P1b: 450 vòng
S2: 95 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
P2a: 225 vòng .... ..... .... ... ... ..... P2b: 225 vòng
S3: 95 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
P3a: 225 vòng ... ..... .... ... ... ..... P3b: 225 vòng
S4: 95 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi
P4a: 450 vòng ... ...... .... ... ... ..... P4b: 450 vòng
S5: 95 vòng chạy xuyên vách ngăn lõi

Ra dây:
- Đấu nối tiếp toàn bộ các cuộn sơ ở mỗi nửa OPT trước. Hai râu ngoài cùng chập lại là điểm B+. Hai râu còn lại là anod cho 2 đèn. UL tùy chọn là các điểm nối còn lại ở các cuộn sơ.
- Đấu song song toàn bộ các cuộn thứ làm ngõ ra.
Xong.

