TÍNH TOÁN BIẾN ÁP NGUỒN
Tính cho biến áp dưới 1000VA

I. Tính diện tích lõi thép

S (cm2) = 1,25 x căn bậc 2 của Pt
(1)

Trong đó Pt ​là công suất tổng của biến áp tính bằng vôn/Ampe được xác định như sau:
· Đối với biến áp có công suất đến 100VA:

P​​​t ​ = 1,2 (U1I1 + U2I2 +…+ Un In)
(2)

· Đối với biến áp có công suất  từ 100VA đến 1000VA:

Pt ​ = 1,1 (U1I1 + U2I2 +…+ Un In)
(3)

Trong đó Un và In là giá trị hiệu dụng của áp và dòng trong các cuộn thứ cấp tính bằng VA.

II. Tính số vòng ứng với mỗi vôn:   Vòng /von
Wo = (3,6 x 10 ​​​​​​​mũ 5)/Bm Pt 
(4)
Trong đó Bm là độ cảm ứng từ lớn nhất cho phép của lõi thép tính bằng GauXơ (Gx), với điều kiện tần số từ 50 – 60hz.

- Với Biến áp có công suất đến 100VA chọn Bm = 8500 – 9000Gx
(5)

- Với Biến áp có công suất 100VA đến 1000VA chọn Bm = 9000 – 10.000Gx (6)

III. Tính số vòng các cuộn dây 
W vòng = Wo x U
(7)

Trong đó U là giá trị hiệu dụng tính bằng von của điện áp trên cuộn dây đó.

Nếu tính tới tiêu hao trên lõi thép và dây đồng thì số vòng các cuộn dây đồng cần được hiệu chỉnh lại:

- Đối với biến áp có công suất đến 100VA:  thì số vòng cuộn sơ giảm và số vòng cuộn thứ tăng 5%
(8)

- Đối với biến áp có công suất  từ 100VA đến 1000VA: Số vòng cuộn sơ giảm và số vòng cuonj thứ tăng 2,5%
(9)
+ Thường lõi ngoài thị trường trôi nổi nên Gx khó biết, để an toàn ta chỉ tăng cuộn thứ mà không giảm cuộn sơ.

IV. Tính đường kính dây (không kể lớp sơn cách điện)
Dmm = 1,13 x căn bậc 2 của I/đen ta I  (/ là chia)
Trong đó I là giá trị hiệu dụng của dòng điện chảy trong cuộn dây tính bằng Am pe. Đen ta I là mật độ dòng điện cho phép tính bằng A/mm2

- Đối với biến áp có công suất đến 100VA:  thì “đen ta” I = 2,4 – 2,5A/mm2
- Đối với biến áp có công suất  từ 100VA đến 1000VA thì “đen ta” I = 2 – 2,4A/mm2.
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