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Giả sử ta đã lắp sơ đồ hồi tiếp trên cho TDA 7294.

Ta có bảng tính toán HSKĐ theo dãi tần 20hz -> 20Khz như sau:

	f (hz)
	C1(mF)
	Xc1(ohm)
	R0
	R1(ohm)
	HSKĐ1

	20 (1)
	22
	361.8
	680
	22000
	21.1

	40 (2)
	22
	180.9
	680
	22000
	25.6

	80 (3)
	22
	90.4
	680
	22000
	28.6

	160 (4)
	22
	45.2
	680
	22000
	30.3

	320 (5)
	22
	22.6
	680
	22000
	31.3

	640 (6)
	22
	11.3
	680
	22000
	31.8

	1000 (7)
	22
	7.2
	680
	22000
	32.0

	2000 (8)
	22
	3.6
	680
	22000
	32.2

	4000 (9)
	22
	1.8
	680
	22000
	32.3

	8000 (10)
	22
	0.9
	680
	22000
	32.3

	12000 (11)
	22
	0.6
	680
	22000
	32.3

	16000 (12)
	22
	0.4
	680
	22000
	32.3

	20000 (13)
	22
	0.3
	680
	22000
	32.3


Mối tương quan giữa HSKĐ và tần số được thể hiện qua đồ thị sau:
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NHận xét: HSKĐ giảm dần ở khu vực tần thấp (320hz ->20hz) + với bảng chất của TDA 7294 => âm bass không được khoẻ => do vậy cần phải có “thuốc tăng lực”….
Sau đây là thuốc tăng lực cho TDA 7294:
	f (hz)
	C1(mF)
	Xc1(ohm)
	R0
	R1(ohm)
	HSKĐ1
	C2(mF)
	Xc2(ohm)
	R2
	R1.1
	RFB
	HSKĐ2

	20
	22
	361.8
	680
	22000
	21.1
	0.015
	530785.6
	47000
	47000
	43464.39
	41.7

	40
	22
	180.9
	680
	22000
	25.6
	0.015
	265392.8
	47000
	47000
	40853.52
	47.5

	80
	22
	90.4
	680
	22000
	28.6
	0.015
	132696.4
	47000
	47000
	37255.69
	48.4

	160
	22
	45.2
	680
	22000
	30.3
	0.015
	66348.2
	47000
	47000
	33223.73
	45.8

	320
	22
	22.6
	680
	22000
	31.3
	0.015
	33174.1
	47000
	47000
	29630.11
	42.2

	640
	22
	11.3
	680
	22000
	31.8
	0.015
	16587.05
	47000
	47000
	27024.79
	39.1

	1000
	22
	7.2
	680
	22000
	32.0
	0.015
	10615.71
	47000
	47000
	25884.62
	37.7

	2000
	22
	3.6
	680
	22000
	32.2
	0.015
	5307.856
	47000
	47000
	24756.04
	36.2

	4000
	22
	1.8
	680
	22000
	32.3
	0.015
	2653.928
	47000
	47000
	24145.26
	35.4

	8000
	22
	0.9
	680
	22000
	32.3
	0.015
	1326.964
	47000
	47000
	23827.12
	35.0

	12000
	22
	0.6
	680
	22000
	32.3
	0.015
	884.6426
	47000
	47000
	23719.1
	34.9

	16000
	22
	0.4
	680
	22000
	32.3
	0.015
	663.482
	47000
	47000
	23664.71
	34.8

	20000
	22
	0.3
	680
	22000
	32.3
	0.015
	530.7856
	47000
	47000
	23631.95
	34.7
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“Liều lượng thuốc”:

· C1: 22mf -> 47mf.

· C2: 0.01mf -> 0.1 mf.

· R3: 39k -> 47k

· R1.1: 47K.

Ta có thể tuỳ biến các giá trị sau cho có đáp tần ưng ý mình và nghe thử đánh giá tổ hợp linh kiện nào là thích hợp với loa ta đang sử dụng => nghe hay nhất.

Ví vụ:

· C1: 22mf.

· C2: 0.047.

· R3: 39K.

· R1.1: 47K.

Chúc các Bác có Power TDA 7294 vừa ý!
TDA 7294











Mạch FB xác định HSKĐ
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Mạch FB chỉnh lại HSKĐ theo tần số
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